Plik mapy zawiera jej właściwy plik(i) xxx.tar, plik(i) xxx.tmi (powodują przyśpieszenie wczytywania spakowanych map w TrekBuddy) oraz niniejszą instrukcję.
Sposoby korzystania z mapy.
1. Mapa rozpakowana.
W celu wypakowania mapy z pliku należy użyć programu archiwizacyjnego (np. WinZip, WinRar itp) i wypakować zawartość pliku mapy xxx.tar poleceniem wypakuj do folderu. Tak otrzymany katalog zawierający rozpakowaną mapę  należy skopiować do telefonu do katalogu maps lub katalogu warstwy atlasu wraz z całą jego zawartością.
Struktura atlasu Polski jest standardowo dostępna w TrekBuddy PL w folderze maps.
Mapa jest gotowa do użytku, należy ją wczytać w aplikacji poleceniem Nowa mapa, wyszukać jej folder w katalogu maps, a następnie wczytać otwierając plik kalibracyjny (plik o nazwie) xxx.map).
Jest to zalecany sposób użytkowania map TB w telefonach z systemem Symbian.
2. Mapa spakowana.
W celu użycia mapy spakowanej wystarczy jej pliki (xxx.tar, xxx.tmi) skopiować do katalogu roboczego maps i wczytać w aplikacji wskazując spakowany plik mapy xxx.tar.
3. Atlas spakowany.
Mapa może zostać włączona do atlasu zawierającego mapy spakowane. W tym celu należy utworzyć folder mapy identyczny z jej nazwą (bez rozszerzenia .tar) w odpowiedniej warstwie atlasu i do niego skopiować pliki xxx.tar, xxx.tmi. Dołączenie mapy do atlasu wymaga zaktualizowania spakowanego pliku nagłówka atlasu. 
Więcej informacji nt. tworzenia atlasów spakowanych można znaleźć po polsku na forum aplikacji:
http://www.trekbuddy.net/forum/viewforum.php?f=14